# <center >载波模式</center >

### 一、简介

本例程演示xn297l 进入载波模式，该模式常用来测试RF频偏。

### 二、条件说明

    SPI类型：4线spi
    RF速率：-
    CE模式:  软件CE
    数据长度：-
    频点：2478Mhz
    功率：9dbm
### 三、接口(移植)实现

1、根据实际使用的MCU实现rf.c中延时函数delay_ms()和delay_100us();

2、根据实际使用情况修改rf.c中SPI_init函数

![spi_init](img\spi_init.png)

修改rf.h中RF相关IO口的定义。

<img src="img\io_set.png" alt="io_set" style="zoom:150%;" />

### 四、应用范例

芯片上电初始化RF后(这里实际只需要调用SPI初始化函数，为了方便，我们直接调用RF_Init)，之后调用RF_Carrier(DEFAULT_CHANNEL)进入载波模式，DEFAULT_CHANNEL为载波的频点。

![carrier](img\carrier.png)

使用频偏仪测试频偏时，SPAN设置不要过大，否则影响测试结果。载波测试时通常使用1M

<img src="img\carrier_test.png" alt="carrier_tes" style="zoom:220%;" />

如上所示，程序设置载波频点为2478Mhz,实际测试为2477.983Mhz, 负偏7khz，在正常范围内。功率实际设置9dbm，由于辐射测试存在衰减，值仅供参考，如需测量准确值可采用传导测试。

### 五、参考文档

《02_XN297L 1Mbps软件设计和调试参考_V1p3.pdf》