# <center >XN297L burst mode通信</center >

### 一、简介

本例程演示xn297l 普通(单向)通信功能，TX发射数据，RX接收数据。

### 二、条件说明

    SPI类型：4线spi
    RF速率：250K
    CE模式:  软件CE
    数据长度：8bytes
    频点：2478Mhz
    功率：9dbm
### 三、接口(移植)实现

1、根据实际使用的MCU实现rf.c中延时函数delay_ms()和delay_100us();

2、根据实际使用情况修改rf.c中SPI_init函数

![spi_init](img\spi_init.png)

修改rf.h中RF相关IO口的定义。

<img src="img\io_set.png" alt="io_set" style="zoom:150%;" />

### 四、应用范例

TX端：设置为发射模式，间隔10ms发送一次数据

![tx](img\tx.png)

RX端：设置为接收模式，轮询是否有数据接收到

![rx](img\rx.png)

### 五、参考文档

《11_XN297L 250Kbps使用说明_V1p1.pdf》