# <center >认证模式测试</center >

### 一、简介

RF常见的认证有CE,FCC等等，本例程定义了10种工作模式，并通过按键切换。用户需要测试认证中的某一项指标时，切换到对应模式即可。10种模式分别为：

![test_mode](img\test_mode.png)

### 二、条件说明

    SPI类型：3线spi
    RF速率：250K
    CE模式:  软件CE
    数据长度：8bytes
    频点：2478Mhz
    功率：5dbm
### 三、接口(移植)实现

1、根据实际使用的MCU实现rf.c中延时函数delay_ms()和delay_100us();

2、根据实际使用情况修改rf.c中SPI_init函数

![spi_init](img\spi_init.png)

修改rf.h中RF相关IO口的定义。

<img src="img\io_set.png" alt="io_set" style="zoom:150%;" />

3、根据实际使用的MCU实现按键扫描部分，用于切换不同测试模式

![key_sacn](img\key_scan.png)

### 四、应用范例

上电进入模式1(载波模式，频点2420Mhz)，可通过按键切换1-10之间的任意模式。

![main](img\main.png)



### 五、参考文档

《16_XN297L安规设计和调试参考_V1.4.pdf》